|  |
| --- |
| **PROPOSTA DE PREÇO** |
| **PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 34/2016** | **PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2016** |
| **OBJETO:** | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE. |
| **RAZÃO SOCIAL:** |  | Carimbo do CNPJ |
| **ENDEREÇO:** |  |
| **CNPJ:** |  |
| **TELEFONE:** |  |
| **E-MAIL:** |  |
| **ITENS E PREÇOS** |
| **ITEM** | **QTD.** | **UN.** | **ESPECIFICAÇÃO DO ITEM** | **MARCA** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO TOTAL (R$)** |
| 1 | 10 | PC | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **9.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. |  |  |  |
| 2 | 6 | PC | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **12.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. |  |  |  |
| 3 | 12 | PC | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **18.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. |  |  |  |
| 4 | 2 | PC | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **24.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. |  |  |  |
| 5 | 2 | PC | **AR CONDICIONADO SPLIT**, com as seguintes especificações: Capacidade: **30.000 btu/h**, Tipo Split High Wall, Cor branco (unidade interna e externa), Tensão 220 Volts (monofásico), Ciclo frio, Termostato digital, Controle Remoto Sem Fio Contendo Display, Unidade Evaporador Contendo Aletas Móveis e Display com as Funções de Temperatura, Ventilação e Refrigeração, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Classificação Energética A, **Gás Ecológico R410A**, Filtro de Ar Antibacteriano, Garantia de no mínimo 24 meses no local de instalação. |  |  |  |
| **PREÇO TOTAL DA PROPOSTA:** |  |
| **PREÇO TOTAL POR EXTENSO**: |  |
| 1 - Esta proposta de preço obedece a todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão nº 14/2016 – Registro de Preços;2 - Os itens cotados obedecem todas as exigências contidas no termo de referência do presente edital;3 - Manteremos nossa proposta por um prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias; |
| DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO |
| 1. Banco: | 2. Nº da Agência: | 3. Nº da Conta Corrente: |
| LOCAL E DATA: |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Assinatura Representante Legal da EmpresaNome: R.G: C.P.F.:  |